**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

На поставку контроллера заряда МРРТ-60

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| **1** | Заказчик | ЗАО «Кумтор Голд Компани» |
| **2** | Поставщик | Назначается по итогам отбора |
| **3** | Технические требования | **Общие требования:**   * Зарядный ток: 60 ампер; * Макс. напряжение разомкнутой цепи фотоэлектрического модуля (Voc): 60 ампер; * Номинальное напряжение аккумулятора: 12, 24 или 48 вольт; * Поддерживаемый тип АКБ: Свинцовые гелевые, свинцовые автомобильные; * Макс. рабочая мощность аккумулятора (12 вольт): 800 Вт; * Макс. рабочая мощность аккумулятора (12 вольт): 1600 Вт; * Макс. рабочая мощность аккумулятора (12 вольт): 3200 Вт; * Пиковая эффективность заряда: 99%; * Диапазон рабочего напряжения аккумулятора: 8–72 вольт постоянного тока; * Точность напряжения (12/24 В): <=0,1% +/- 50 мВ; * Точность напряжения (48 В): <=0,1% +/- 100 мВ; * Диапазон рабочих температур: -40°C до +45°C.   **Количество:** 4 ед. |
| **4** | Требования к коммерческому предложению | Коммерческое предложение должно включать:   * Стоимость оборудования в разрезе по каждой единицы; * Сроки поставки; * Условия гарантийного обслуживания; * Условия оплаты. |

**Документы, которые необходимо предоставить для участия в конкурсе:**

1. Описание опыта компании;

2. Регистрационные документы компании;

3. Отсутствие исполнительных производств, арестованного имущества;

4. Отсутствие задолженности по налогам и сборам;

5. Наличие сертификатов качества.