**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

На поставку контроллера для управления электромагнитным реле

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| **1** | Заказчик | ЗАО «Кумтор Голд Компани» |
| **2** | Поставщик | Назначается по итогам отбора |
| **3** | Технические требования | **Общие требования:**   * Напряжение системы: от 12 до 48 вольт; * Максимальный ток канала: 750 мА; * Погрешность напряжения: 2% +/- 50 мВ; * Точность измерения температуры: +/- 2С; * Минимальное рабочее напряжение: 8 вольт; * Максимальное рабочее напряжение: 68 вольт; * Самостоятельное потребление: <20 мА; * Диапазон рабочих температур: от -40С до +45С; * Диапазон датчиков температуры: от -40С до +85С; * Защита от переходных процессов при перенапряжении: 1500 Вт/канал.   **Электронные средства защиты:**   * Защита от обратной полярности; * Защита от перегрузки по току; * Защита от короткого замыкания; * Защита от молнии и переходных перенапряжений   **Количество:** 4 ед. |
| **4** | Требования к коммерческому предложению | Коммерческое предложение должно включать:   * Стоимость оборудования в разрезе по каждой единицы; * Сроки поставки; * Условия гарантийного обслуживания; * Условия оплаты. |

**Документы, которые необходимо предоставить для участия в конкурсе:**

1. Описание опыта компании;

2. Регистрационные документы компании;

3. Отсутствие исполнительных производств, арестованного имущества;

4. Отсутствие задолженности по налогам и сборам;

5. Наличие сертификатов качества.