**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на аренду гусеничного бульдозера с экипажем.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Перечень основных****данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| 1 | Место производства работ | Иссык-Кульская область, Джети-Огузский район, рудник Кумтор. |
| 2 | Заказчик  | ЗАО «Кумтор Голд Компани». |
| 3 | Объекты строительства | Строительство и ремонт технологических дорог, траншей, съездов на участках со сложным рельефом вне концессионной площади рудника Кумтор |
| 4 | Особые условия работ | Объекты находятся в высокогорном районе в условиях вечной мерзлоты. |
| 5 | Требования и объем выполняемых работ | Работы будут выполняться согласно нарядам, выданным руководителем земельного отдела КГК |
| 6 | Требования к оборудованию и количество | * Гусеничный бульдозер 1 единица
* Гусеничный бульдозер не позднее 2011 года выпуска.
* Гусеничный бульдозер типа SHANTUI 16, ZOOMLION ZD160 или аналог
* Эксплуатационная масса не больше 16 500 кг
* Ширина/высота отвала, мм 3388/1149
* Наличие стационарной рации на тяжелой технике и наличие переносных раций у лиц технического надзора.
* Оснащение техники соответствующими проблесковыми маячками.
* Обеспечение коэффициента технической готовности гусеничного бульдозера не менее 88% со дня начала работы до 31 декабря 2024 года
 |
| 7 | Документация, предоставляемая исполнителем  | * Организация или индивидуальный предприниматель:
* копии регистрационного свидетельства, устав или копии свидетельства ИП, параметры и характеристики деятельности налогоплательщика, список деловых партнеров с кратким изложением выполненных работ и рекомендации;
* предлагаемое оборудование (тип, технические характеристики, регистрационные документы, история технического обслуживания, фотографии);
* Головное подразделение организации, основная и региональная база организации;
* Ценовые предложения должны быть рассчитаны по принципу «все включено» (налоги, топливо, смазочные материалы, питание и проживание персонала и обязательные социальные отчисления, мобилизация и демобилизация оборудования, амортизация оборудования, постоянная работа мастера и автослесаря, и эксплуатация оборудования, заработная плата + командировочные и различные надбавки, больничные листы, накладные расходы, прибыль и так далее);
* Работники и ИТР с описанием их предыдущего опыта работы;
 |
| 8 | График работы | * По мере необходимости
* 11-часовая дневная и ночная смены (22 часа в день).
 |
| 9 | Условия заказчика | * Подрядчик самостоятельно выполняет мобилизацию/демобилизацию своего оборудования к месту работ;
* Подрядчик самостоятельно обеспечивает проживание персонала в месте выполнения работ;
* Подрядчик самостоятельно обеспечивает питание персонала;
* Подрядчик самостоятельно обеспечивает персонал СИЗ;
* Подрядчик самостоятельно обеспечивает наличие банно-прачечного комплекса для персонала Подрядчика;
* Подрядчик самостоятельно обеспечивает собственными транспортными и другим техническими средствами;
* Подрядчик самостоятельно осуществляет перевозку своего персонала, доставку ГСМ;
* Подрядчик самостоятельно обеспечивает содержание, техническое обслуживание и все виды ремонтов привлекаемой Подрядчиком техники, оборудования, обеспечение необходимых запасных частей для выполнения работ;
* Подрядчик обеспечивает транспортировку персонала Подрядчика до участка работ и обратно в период мобилизации, пересмены или демобилизации;
* Все работы должны производиться в соответствии с «Правилами безопасности производственных процессов добычи полезных ископаемых открытым способом» от 24 апреля 2018 года №01–7/203, ГКПЭиН КР» также всех действующих инструкций и процедур по охране труда и техники безопасности КГК.
 |