**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на аренду гусеничного бульдозера с экипажем.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перечень основных**  **данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| 1 | Место производства работ | Иссык-Кульская область, Джети-Огузский район, рудник Кумтор. |
| 2 | Заказчик | ЗАО «Кумтор Голд Компани». |
| 3 | Объекты строительства | Строительство и ремонт технологических дорог, траншей, съездов на участках со сложным рельефом вне концессионной площади рудника Кумтор |
| 4 | Особые условия работ | Объекты находятся в высокогорном районе в условиях вечной мерзлоты. |
| 5 | Требования и объем выполняемых работ | Работы будут выполняться согласно нарядам, выданным руководителем земельного отдела КГК |
| 6 | Требования к оборудованию и количество | * Гусеничный бульдозер 1 единица * Гусеничный бульдозер не позднее 2011 года выпуска. * Гусеничный бульдозер типа SHANTUI 16, ZOOMLION ZD160 или аналог * Эксплуатационная масса не больше 16 500 кг * Ширина/высота отвала, мм 3388/1149 * Наличие стационарной рации на тяжелой технике и наличие переносных раций у лиц технического надзора. * Оснащение техники соответствующими проблесковыми маячками. * Обеспечение коэффициента технической готовности гусеничного бульдозера не менее 88% со дня начала работы до 31 декабря 2024 года |
| 7 | Документация, предоставляемая исполнителем | * Организация или индивидуальный предприниматель: * копии регистрационного свидетельства, устав или копии свидетельства ИП, параметры и характеристики деятельности налогоплательщика, список деловых партнеров с кратким изложением выполненных работ и рекомендации; * предлагаемое оборудование (тип, технические характеристики, регистрационные документы, история технического обслуживания, фотографии); * Головное подразделение организации, основная и региональная база организации; * Ценовые предложения должны быть рассчитаны по принципу «все включено» (налоги, топливо, смазочные материалы, питание и проживание персонала и обязательные социальные отчисления, мобилизация и демобилизация оборудования, амортизация оборудования, постоянная работа мастера и автослесаря, и эксплуатация оборудования, заработная плата + командировочные и различные надбавки, больничные листы, накладные расходы, прибыль и так далее); * Работники и ИТР с описанием их предыдущего опыта работы; |
| 8 | График работы | * По мере необходимости * 11-часовая дневная и ночная смены (22 часа в день). |
| 9 | Условия заказчика | * Подрядчик самостоятельно выполняет мобилизацию/демобилизацию своего оборудования к месту работ; * Подрядчик самостоятельно обеспечивает проживание персонала в месте выполнения работ; * Подрядчик самостоятельно обеспечивает питание персонала; * Подрядчик самостоятельно обеспечивает персонал СИЗ; * Подрядчик самостоятельно обеспечивает наличие банно-прачечного комплекса для персонала Подрядчика; * Подрядчик самостоятельно обеспечивает собственными транспортными и другим техническими средствами; * Подрядчик самостоятельно осуществляет перевозку своего персонала, доставку ГСМ; * Подрядчик самостоятельно обеспечивает содержание, техническое обслуживание и все виды ремонтов привлекаемой Подрядчиком техники, оборудования, обеспечение необходимых запасных частей для выполнения работ; * Подрядчик обеспечивает транспортировку персонала Подрядчика до участка работ и обратно в период мобилизации, пересмены или демобилизации; * Все работы должны производиться в соответствии с «Правилами безопасности производственных процессов добычи полезных ископаемых открытым способом» от 24 апреля 2018 года №01–7/203, ГКПЭиН КР» также всех действующих инструкций и процедур по охране труда и техники безопасности КГК. |