**Приложение 2 к Приглашению**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА**  КОМУ: **ЗАО «Кумтор Голд Компани»**  На Приглашение № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.  ОТ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(наименование участника)*  **Расценки на выполняемые работы** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  | | № | Вид работ | | | Ед. изм. | Стоимость с НДС и НсП, сом | | | 1 | Бурение скважин c поверхности диаметром HQ, PQ с углом наклона 0-90 град., глубиной до 750 м, включая инклинометрию, изготовление керновых ящиков | | | пог.м. |  | | | 2 | Бурение геотехнических скважин с применением  прибора REFLEX ACT III™ с подземных горных выработок (диаметром HQ, с углом наклона +5-90 град., глубиной до 300 м, включая инклинометрию, изготовление керновых ящиков) | | | пог.м. |  | | | 3 | Бурение опережающих эксплуатационных разведочных скважин с подземных горных выработок (диаметром NQ, HQ, с углом наклона +25-90 град., глубиной до 200 м, включая инклинометрию, изготовление керновых ящиков) | | | пог.м. |  | | |  | Указать Плановую удельную норму расхода (норма обеспечения/списания) дизельного топлива  \*устанавливается в отношении буровых работ и будет составлять при бурении скважин и бурении геотехнических скважин | | | л/п.м. |  | | | 4 | Строительство и восстановление подъездных дорог, буровых площадок с применением экскаватора с гидромолотом | | | м.куб. |  | | | Плановая удельная норма расхода (норма обеспечения/списания) дизельного топлива в отношении земельных работ с использованием бульдозера или экскаватора с гидромолотом признается включенной в расчет удельной нормы расхода дизельного топлива, установленной выше в отношении буровых работ. | | | | | | | | 5 | Оказание услуг водовозов и ассенизаторских машин с объёмом емкости 10 м3, на почасовой основе. | | | час |  | |   ***\*Все расчеты и стоимость необходимо предоставить с учетом того, что ГСМ будут предоставляться Заказчиком (КГК) с последующим удержанием и выставлением счетов.***  Цена, с учетом всех налогов (НДС и НсП), сборов и других платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, накладных затрат, транспортных и других затрат подрядчика.  Данная конкурсная заявка действительна в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты вскрытия  конкурсных заявок.  Подавая настоящую конкурсную заявку, выражаем свое согласие заключить Договора (в случае признания  конкурсной заявки, выигравшей) на условиях, обозначенных в Требованиях к закупке. | |
|  | |
|  | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО) (должность) (подпись и печать)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года.

(дата заполнения)