**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

На приобретение и поставку сетевого оборудования FortiGate.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Основные данные и требования** |
|  | Место поставки | г.Бишкек, ул. Ибраимова 24 |
|  | Заказчик | ЗАО «Кумтор Голд Компани» |
|  | Исполнитель | Назначается по итогам отбора |
|  | Цели проекта | Организация DMZ и добавление дополнительного уровня безопасности локальной сети Заказчика |
|  | Технические требования | Интерфейсы:   * От 6 x RJ45 1 Gbps LAN * 2 x HA/MGMT RJ45 1 Gbps * От 4 x SFP+ 10 Gbps * От 8 x SFP 1 Gbps * 1 x USB * 1 x RJ45 Console   Производительность:   * Пропускная способность: от 10 Гбит/с; * Пропускная способность IPS: от 2 Гбит/с; * Пропускная способность NGFW: от 1 Гбит/с; * Пропускная способность Threat Protection: от 1 Гбит/с; * Конкурентных сессий TCP: от 500 000; * Правил брандмауэра: от 10 000; * Пропускная способность IPSec VPN: от 13 Гбит/с; * Gateway-to-Gateway IPsec туннелей VPN: от 2 000; * Client-to-Gateway IPsec туннелей VPN: от 16 000; * Пропускная способность SSL-VPN: от 1 Гбит/с; * Пользователей SSL-VPN: от 500; * Пропускная способность SSL Inspection: от 4 Гбит/с; * SSL Inspection CPS: от 3 500; * Сессий SSL Inspection: от 300 000.   Функции отказоустойчивости:   * Active/Active, Active/Passive, Clustering   Питание:   * 100–240V AC, 50–60 Hz   Способ установки:   * в 19" стойку.   Количество требуемого оборудования:   * 6 единиц.   Требования к лицензированию:   * Подписка UTP *(Unified Threat Protection)*, техническая поддержка *(FortiCare-PREMIUM)* на 3-5 лет. |
|  | Требования к исполнителю | * Наличие разрешительных, сертификационных и иных документов в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики. Если документация для сертификации оборудования, получения допуска на ввоз и сертификацию продукции на английском или другом иностранном языке, Исполнитель обязуется предоставить данные документы с переводом на русский и кыргызский языки.   С требованиями уполномоченного государственного органа можно ознакомиться по следующим ссылкам:   * <https://nas.gov.kg/> * <https://nas.gov.kg/dp/sertifikaciya/> * <https://nas.gov.kg/dp/razreshenie-na-vvoz/> * Авторизационное письмо от производителя, с указанием заказчика *(MAF - manufacturer authorization form).* |
|  | Требования к коммерческому предложению | Коммерческое предложение должно включать:   * Стоимость оборудования в разрезе по каждой единицы; * Стоимость технического обслуживания; * Условия гарантийного обслуживания. |

**Документы, которые необходимо предоставить для участия в конкурсе:**

1. Описание опыта компании;
2. Регистрационные документы компании;
3. Отсутствие исполнительных производств, арестованного имущества;
4. Отсутствие задолженности по налогам и сборам;
5. Наличие сертификатов качества.