Электромагниттик реленин башкаруу контроллерин жеткирүү үчүн

**ТЕХНИКАЛЫК ТАПШЫРМА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Негизги маалыматтардын жана талаптардын тизмеси** | **Негизги маалыматтар жана талаптар** |
| **1** | Буйрутмачы | «Кумтөр Голд Компани» ЖАК |
| **2** | Жеткирип берүүчү | Тандоонун жыйынтыгы боюнча дайындалат |
| **3** | Техникалык талаптар | **Жалпы талаптар:*** Системанын чыңалуусу: 12 вольттон 48 вольтко чейин;
* Каналдын максималдуу тогу: 750 мА;
* Чыңалууну өлчөө каталыгы: 2% +/- 50 мВ;
* Температураны өлчөө тактыгы: +/- 2°C;
* Минималдуу иштөө чыңалуусу: 8 вольт;
* Максималдуу иштөө чыңалуусу: 68 вольт;
* Өз алдынча керектөө: <20 мА;
* Иштөө температурасынын диапазону: -40°C дан +45°C га чейин;
* Температура сенсорлорунун диапазону: -40°C дан +85°C га чейин;
* Артыкча чыңалууда, өткөрүү процесстерден коргоо: 1500 Вт/канал.

**Электрондук коргоо каражаттары:*** Тескери полярдуулуктан коргоо;
* Токтун ашыкча жүктөмөсүнөн коргоо;
* Кыска туташуудан коргоо;
* Чагылгандан жана өткөрү ашыкча чыңалуулардан коргоо.

**Саны:** 4 шт. |
| **4** | Коммерциялык сунушка карата талаптар | Коммерциялык сунуш төмөнкүлөрдү камтышы керек:* Ар бир бирдик боюнча жабдуулардын баасы;
* Жеткирүү убактысы;
* Кепилдик тейлөө шарттары;
* Төлөө шарттары.
 |

**Конкурска катышуу үчүн бериле турган документтер:**

1. Компаниянын тажрыйбасын сүрөттөмө;

2. Компаниянын каттоо документтери;

3. Аткаруу өндүрүшүнүн жана камакка алынган мүлктүн жоктугу тууралуу маалымат;

4. Салык жана жыйымдар боюнча карыздардын жоктугу;

5. Сапат сертификаттарынын болушу.