Электромагниттик реленин башкаруу контроллерин жеткирүү үчүн

**ТЕХНИКАЛЫК ТАПШЫРМА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Негизги маалыматтардын жана талаптардын тизмеси** | **Негизги маалыматтар жана талаптар** |
| **1** | Буйрутмачы | «Кумтөр Голд Компани» ЖАК |
| **2** | Жеткирип берүүчү | Тандоонун жыйынтыгы боюнча дайындалат |
| **3** | Техникалык талаптар | **Жалпы талаптар:**   * Системанын чыңалуусу: 12 вольттон 48 вольтко чейин; * Каналдын максималдуу тогу: 750 мА; * Чыңалууну өлчөө каталыгы: 2% +/- 50 мВ; * Температураны өлчөө тактыгы: +/- 2°C; * Минималдуу иштөө чыңалуусу: 8 вольт; * Максималдуу иштөө чыңалуусу: 68 вольт; * Өз алдынча керектөө: <20 мА; * Иштөө температурасынын диапазону: -40°C дан +45°C га чейин; * Температура сенсорлорунун диапазону: -40°C дан +85°C га чейин; * Артыкча чыңалууда, өткөрүү процесстерден коргоо: 1500 Вт/канал.   **Электрондук коргоо каражаттары:**   * Тескери полярдуулуктан коргоо; * Токтун ашыкча жүктөмөсүнөн коргоо; * Кыска туташуудан коргоо; * Чагылгандан жана өткөрү ашыкча чыңалуулардан коргоо.   **Саны:** 4 шт. |
| **4** | Коммерциялык сунушка карата талаптар | Коммерциялык сунуш төмөнкүлөрдү камтышы керек:   * Ар бир бирдик боюнча жабдуулардын баасы; * Жеткирүү убактысы; * Кепилдик тейлөө шарттары; * Төлөө шарттары. |

**Конкурска катышуу үчүн бериле турган документтер:**

1. Компаниянын тажрыйбасын сүрөттөмө;

2. Компаниянын каттоо документтери;

3. Аткаруу өндүрүшүнүн жана камакка алынган мүлктүн жоктугу тууралуу маалымат;

4. Салык жана жыйымдар боюнча карыздардын жоктугу;

5. Сапат сертификаттарынын болушу.